**下载工装底板stm32f103c8t6调试说明**

主要功能：

1. 与PM51-V5.0（holychip）连接完成脱机自动JTAG烧写，共4x6=24组；
2. 与USB转TTL串口线连接到PC机输出24组的烧写结果（ok or fail）；
3. 板上无源嗡鸣器用于指示烧写结果；
4. 与热敏打印机连接用于输出烧写的结果。







